[bookmark: _GoBack]Oggetto: Acquisto di n. 2 lenti oftalmiche per trattamenti laser retinici e del glaucoma da destinare all’U.O.C. di Oculistica dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, con le caratteristiche tecniche indicate nella tabella seguente.
Elementi tecnici
N. 1 Lente fundus ad ampio campo per fotocoagulazione retinica

	Quantità
	Caratteristiche tecniche minime
	Casella in cui la ditta indica di possedere le caratteristiche tecniche richieste (SI/NO)
	EVENTUALI NOTE (ad esempio la caratteristica tecnica non posseduta o altro)
	Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine
	Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità
	codice CPV (ovverosia sistema di classificazione unico europeo creato per descrivere l'oggetto degli appalti pubblici)

	





n. 1 
Lente fundus ad ampio campo per fotocoagulazione retinica
	· Lente a contatto oftalmica per fotocoagulazione retinica periferica.
· Design asferico multiplo ad elevata qualità ottica.
· Campo di osservazione statico ≥160°.
· Campo dinamico ≥180°.
· Ingrandimento dell'immagine compreso tra 0,45× e 0,55×.
· Ingrandimento dello spot laser compreso tra 1,8× e 2,2×.
· Visualizzazione fino all'estrema periferia retinica con minima distorsione.
· Elevata trasmissione luminosa.
· Trattamento antiriflesso multistrato.

· Flangia di stabilizzazione.

· Compatibilità con laser Argon, 532 nm, diodo e sistemi multispot.

· Utilizzabile anche in presenza di pupille di diametro ridotto.

	
	
	
	
	

	
	Indicazioni

•	Panfotocoagulazione retinica (PRP).
•	Trattamento della retinopatia diabetica proliferante.
•	Occlusioni venose retiniche.
•	Neovascolarizzazioni retiniche.
•	Trattamento di lesioni periferiche.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Elementi tecnici 
n. 1 Lente di Hoskins per lisi laser delle suture in nylon, Modello “Hoskins Nylon Suture Laser Lens” o equivalente

	Quantità
	Caratteristiche tecniche minime
	Casella in cui la ditta indica di possedere la cratteristica tecnica richiesta (SI/NO)
	EVENTUALI NOTE
	Tempi di consegna dalla ricezione dell’ordine
	Codice CND, numero di Registrazione Ministero della Sanità, e codice CPV

	 n. 1 Lente di Hoskins per lisi laser delle suture in nylon, Modello “Hoskins Nylon Suture Laser Lens” o equivalente
	
Destinazione d'uso: Lente a contatto oftalmica progettata per la lisi laser delle suture in nylon dopo interventi di:
o	Trabeculectomia 
o	Chirurgia della cataratta 
o	Altri interventi oftalmici che prevedono suture corneali o sclerali in nylon. 
o	La lente deve permettere la visualizzazione ottimale delle suture subcongiuntivali e facilitare il trattamento laser riducendo la dispersione del fascio.
	
	
	
	

	
	•	Caratteristiche tecniche:
o	Ingrandimento immagine: 1,20×
o	Ingrandimento dello spot laser: 0,83× 
o	Diametro della superficie di contatto: 3 mm 
o	Lunghezza dell'impugnatura: 79 mm 
o	Materiale ottico: vetro ottico ad elevata trasparenza 
o	Rivestimento ottico: trattamento antiriflesso a banda larga (Broad Band Anti-Reflective Coating) 
o	Flangia integrata: sì 
o	Design: con flangia per retrazione palpebrale e compressione congiuntivale 
o	Sterilizzazione: non sterile, riutilizzabile 
o	Disinfezione: secondo protocollo del produttore
	
	
	
	

	
	Compatibilità: Indicata per l'utilizzo con:
o	Laser Argon 
o	Laser a diodo
	
	
	
	

	
	•	Caratteristiche funzionali:
o	Compressione dei vasi congiuntivali per ridurre il sanguinamento superficiale. 
o	Miglioramento della visualizzazione delle suture in nylon.
o	Stabilizzazione del bulbo durante il trattamento. 
o	Retrattore palpebrale incorporato grazie alla flangia. 
o	Riduzione delle riflessioni del fascio laser mediante rivestimento antiriflesso. 
o	Elevata precisione nella focalizzazione del laser sulla sutura.
	
	
	
	

	
	•	Vantaggi clinici:
o	Maggiore precisione nella lisi delle suture. 
o	Riduzione dei movimenti oculari durante il trattamento. 
o	Ottima trasmissione dell'energia laser. 
o	Procedura ambulatoriale rapida e sicura. 
o	Ampia diffusione nella chirurgia del glaucoma e della cataratta.
	
	
	
	

	
	•	Specifiche dimensionali:
	Caratteristica
	Valore

	Codice
	OHSA

	Ingrandimento immagine
	1,20×

	Ingrandimento spot laser
	0,83×

	Diametro contatto
	3 mm

	Lunghezza impugnatura
	79 mm



	
	
	
	

	
	•	Indicazioni cliniche:
o	Lisi delle suture dopo trabeculectomia. 
o	Lisi selettiva delle suture corneali dopo chirurgia della cataratta. 
o	Riduzione dell'astigmatismo indotto da sutura. 
o	Modulazione della filtrazione dopo chirurgia del glaucoma.
	
	
	
	

	
	
•	Conformità:
o	Dispositivo medico marcato CE. 
o	Prodotto secondo gli standard internazionali applicabili ai dispositivi ottici oftalmici.
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