**ARREDI PER UFFICIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scrivania** |  |  |
| Piano scrivania in materiale ligneo sp. 30 mm, rivestito in melaminico, antiriflesso ed antigraffio. Tutti gli spigoli raggiati. |  |  |
| Le gambe dotate di un piedino livellatore, con una regolazione in altezza di 1 cm. |  |  |
| Deve essere dotata di telaio per le gambe. |  |  |
| Dim. cm 160x80x72.5 H circa |  |  |
| **Cassettiera** |  |  |
| Cassettiera a tre cassetti su ruote completa di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea |  |  |
| La struttura e il top, nonché i frontali dei cassetti, devono essere realizzati in conglomerato ligneo melaminico conforme alle norme EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074, UNI 8606, UNI 9604. |  |  |
| Dim. cm 42x56x58 H circa |  |  |
| **Modulo ufficio** |  |  |
| Struttura ed ante inferiori realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile |  |  |
| La struttura dotata di n. 5 piedini livellatori, che consentono una regolazione di 1 cm. |  |  |
| Ripiani in melaminico spessore 25 mm e dotati di reggipiani in metallo a scomparsa, completo di serratura, con chiave pieghevole antinfortunistica, in duplice copia. Le ante superiori in vetro temperato sp. 4 mm acidato con telaio in alluminio e serratura |  |  |
| Dim. cm 85x45x215 H circa |  |  |
| **Poltrona operativa** |  |  |
| Struttura del sedile e dello schienale in polipropilene |  |  |
| Carter di copertura esterna del sedile e dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio |  |  |
| Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente |  |  |
| Rivestimento in tessuto o in similpelle. Braccioli. Base a 5 razze, con doppie ruote |  |  |
| Regolazione del sedile, dello schienale, e dell'altezza in seduta |  |  |
| Regolazione dello schienale in altezza con meccanismo up-down |  |  |
| Movimentazione, in elevazione, a gas |  |  |
| CONFORME AL D.LGS 626 DEL 19.9.94. |  |  |
| Prodotto omologato dal Ministero dell’Interno in classe 1 IM di reazione al fuoco |  |  |
| Dimensioni cm 60x45x39-52/97-110 h circa |  |  |
| **Sedia interlocutore** |  |  |
| Carter di copertura esterna dello schienale in polipropilene antiurto ed antigraffio |  |  |
| Imbottitura in gomma indeformabile autoestinguente |  |  |
| Rivestimento in tessuto o in similpelle |  |  |
| Telaio con struttura in tubo d'acciaio |  |  |
| **Seduta impilabile** |  |  |
| Prodotto omologato dal Ministero dell’Interno in classe 1 IM di reazione al fuoco |  |  |
| Dimensioni cm 50x42x50/81 h circa |  |  |